**投影仪生产线测试流程**

1. 投影仪测试系统软件（主要是数据绑定和记录的功能，绑定时需有机身码、光机码、主板码，后续工位都是以机身码识别）

* 查询
* 打光机&主板 （绑定功能，机身码、光机码、主板码三号做绑定上传服务器数据库）
* 老化前测试
* 老化（上架时间）
* 老化（下架时间）
* 老化后测试
* 亮度测试前

1. 亮度测试系统（亮度测试，供应商提供。机身码识别，数据手动导入至投影仪测试系统软件。）

1、网络版 九点测试

2、单机版 单点测试

1. MES系统：（机身码识别）
2. 彩盒贴纸打印位
3. IMEI对比位
4. 卡通位